[MAIN] 
0000 = 基本控制 
0001 = ← 語言選擇 
0002=" Connection Status "
0003 = ●關於● 
0004="Display Disconnected"
0005="Connected: "
0006 = Simulator Stauts：停止 
0007 = Simulator Stauts：運行 
0010 = ★載入★ 
0011 = ★保存★ 
0012 = ★關閉程序★ 
0013 = ★顯示程序★ 
0014 = 您真的要關閉應用程序？ 
0015 = 按鈕開關 

[GEN] 
0000 = 一般設定 
0001 = ●GS-PRO Display系統● 
0002 = ●數據顯示● 
0003 = ●進站顯示● 
0004 = ●GAP模式的最佳圈速● 
0005 = ●顯示方式● 
0006 = 設定文件名稱 → 
0007 = 刷新時間 → 
0008 = 程序開始時 → 
0009 = VID - PID → 
0010 =【窗口可見】 
0011 =【窗口最小化】 
0012 = 空擋時顯示 → 
0013 = 速度的顯示 → 
0014 =【無小數位】 
0015 =【有小數位】 
0016 = 左邊顯示數據 → 
0017 = 右邊顯示數據 → 
0050 = 圈速 → 
0051 = Race Laps → 
0052 = 覆蓋 → 
0053 =【目標駕駛者】 
0054 =【從不】 
0055 =【只有我】 
0056 =【唯一目標駕駛者】 
0057 =【總是】 
0058 = ★載入★ 
0059 = ★保存★ 
0060 = ★清除★ 
0061 = 站內顯示項目 → 
0062 = 藍旗顯示選擇 → 
0063 = 綠旗時間選擇 → 
0064 = 按下離合器顯示 → 
0065 = 最高轉速 → 
0066 = Data+/Data- 按鈕模式 → 
0067 =【LED既定方式不變】 
0068 =【全部LED閃爍】 
0069 =【紅色LED閃爍】 
0070 =【LED顯示轉速+維修站的時間】 
0071 =【LED顯示轉速+速度】 
0072 =【LED旗語+維修站的時間】 
0073 =【LED旗語+速度】 
0074 =【從不】 
0075 =【排位賽&正賽】 
0076 =【總是】 
0077 =【既定不變】 
0078="RPM in Led"
0079 =【線性選擇】 
0080 =【循環選擇】 
0081 = ★應用★ 
0082 = ●按鈕映射設定● 
0083 = 限速按鈕 → 
0084 = 重置成績 → 
0085="GAP Refresh:"
0088 = ●比較模式● 
0089 = 時間 1/100 → 
0090 = 速度 km/h → 
0091 = 速度單位 → 
0092 =【公里每小時】 
0093 =【英里每小時】 
0094 = KERS → 
0095 = DRS → 
0096 = KERS 時間 → 
0097="Show KERS:"
0098="Remaining %"
0099="Used %"
0100="Remaining Time"
0101="Used Time"
0102="Stopped Engine:"
0103="ENG STOP"
0104="Temperatures"
0105="Normal Data"
0106="Always with my last lap"
0107="Radio (TS):"
0108="Antistall LEDs:"
0109="Disabled"
0110="Only Leds"
0111="Only Displays"
0112="Leds + Displays"
0113="Use Simulator GAP"
0114="20 meter Refresh"
0115="40 meter Refresh"
0116="60 meter Refresh"
0117="RPM in Display"
0118="RPM in Display and Leds"
0119="Laptime:"
0120="Use Simulator RPM Leds"
0121="Fast Start"

[LED] 
0000 = 設定LED指示燈 
0001 = ●LED指示燈顯示轉速設定● 
0002 = ●左邊LED指示燈設定● 
0003 = ●右邊LED指示燈設定● 
0004 = ●部分設定滑塊用法釋義其他選項類同● 
0005 = RPM/BLOQ/DERR選項說明:點亮LED指示燈的信號數值比：0 = 0,0％，1000 = 100.0％ 
0006 = BLUE FLAG選項：選擇多少米的距離顯示藍色標誌LED指示燈：從0米到1000米 
0007 = FUEL選項：設置燃油的使用到一定數值，LED指示燈開始點亮提示：數值從0到1000 
0008 = TEMP選項：設置超過此溫度LED指示燈開始點亮提示：數值從0到1000 
0009 = ★應用★ 
0010 = 應用到的檔位 → 
0011 =【所有】 

[DISP] 
0000 = 設定顯示 
0001 = ●顯示預設● 
0002 = ●左數碼管顯示數據● 
0003 = ●右數碼管顯示數據● 
0004 = ●左數碼管顯示項目● 
0005 = ●右數碼管顯示項目● 
0006 = 定義兩邊數碼管顯示"顯示預設"設定的多種項目的數據 
0007 = 定義左數碼管顯示“左數碼管顯示數據”設定的多種項目的數據。 
0008 = 定義右數碼管顯示“右數碼管顯示數據”設定的多種項目的數據。 
0009 = ★應用★ 
0018 =【[ ]】 
0019 =【[----]】 
0020 =【速度Speed??】 
0021 =【剩餘燃油Fuel Remaining】 
0022 =【水溫℃ Water Temp】 
0023 =【油溫℃ Oil Temp】 
0024 =【完成的圈數 Laps Completed】 
0025 =【剩餘的圈數 Laps Remaining】 
0026 =【位置 Position】 
0027 =【Session剩餘時間】 
0028 =【單圈時間 Lap Time】 
0029="Delta Time (GAP)"
0030 =【時間 Time】 
0031 =【距離 Distance】 
0032 =【最後一圈Comsumtion】 
0033 =【與上一個車手的成績差距】 
0034 =【與下一個車手的成績差距】 
0035 =【最後一圈的時間】 
0036 =【剩餘燃油圈】 
0037 =【前輪胎溫度℃】 
0038 =【後輪胎溫度℃】 
0039 =【前輪胎磨損】 
0040 =【後輪胎磨損】 
0041 =【前輪剎車溫度℃】 
0042 =【後輪剎車溫度℃】 
0043 =【最佳單圈速度上的差距】 
0044="Remaining Engine Life"
0045="Remaining KERS"
0046="RPM"
0047="Gear"
0048="RPM Ratio"
0049="DRS ON"
0050="DRS Available"
0051="DRS Prev"
0052="Brake Bias"
0053="ERS Deploy"
0054="ERS Regen"
0055="Front ARB"
0056="Rear ARB"
0057="Weight Jacker"
0058="Fuel Mixture"
0059="Diff Preload"
0060="Diff Entry"
0061="Traction Control"
0062="Traction Control 2"
0063="Engine Power"
0064="Oil Pressure"
0065="Temp FL"
0066="Temp FR"
0067="Temp RL"
0068="Temp RR"
0069="Pressure FL"
0070="Pressure FR"
0071="Pressure RL"
0072="Pressure RR"
0073="Wear FL"
0074="Wear FR"
0075="Wear RL"
0076="Wear RR"
0077="Total Laps"
0078="ABS"
0079="Pit Limiter"
0080="Throttle Shape"
0081="Fuel Pressure"
0082="Peak Brake Bias"
0083="Lap Used Energy"
0084="Fuel Target"
0085="Traction Control 3"
0086="Traction Control 4"
0087="FCY Toggle"
0088="Fuel Cut Position"
0089="Fuel No Cut Toggle"
0090="ERS No Boost"
0091="DRS Count"

[HARD] 
0000 = 硬件 
0001 = ●開關按鈕設定● 
0002 = ●多功能鍵說明● 
0003 = ●固件參數● 
0004 = ROW1選擇設定 → 
0005 = ROW2選擇設定 → 
0006 = ROW3選擇設定 → 
0007 = ROW4選擇設定 → 
0008 = ROW5選擇設定 → 
0009 = ROW6選擇設定 → 
0010 =【多功能】 
0011 =【無】 
0012 =【--------------】 
0013 =【編碼器4（即31-32按鈕)】 
0014 =【顯示預設】 
0015 =【左數碼管顯示數據】 
0016 =【右數碼管顯示數據】 
0017 =【數碼管亮度】 
0018 =【LED指示燈亮度】 
0019 =【用戶參數 1】 
0020 =【用戶參數 2】 
0021 =【按鈕1 - 12】 
0022 =【無】 
0023 =【--------------】 
0024 =【編碼器1（即25-26按鈕)】 
0025 =【顯示預設】 
0026 =【左數碼管顯示數據】 
0027 =【右數碼管顯示數據】 
0028 =【數碼管亮度】 
0029 =【LED指示燈亮度】 
0030 =【用戶參數 1】 
0031 =【用戶參數 2】 
0032 =【無】 
0033 =【--------------】 
0034 =【編碼器2（即27-28按鈕)】 
0035 =【顯示預設】 
0036 =【左數碼管顯示數據】 
0037 =【右數碼管顯示數據】 
0038 =【數碼管亮度】 
0039 =【LED指示燈亮度】 
0040 =【用戶參數 1】 
0041 =【用戶參數 2】 
0042 =【無】 
0043 =【按鈕13 - 24】 
0044 =【編碼器3（即29-30按鈕)】 
0045 =【顯示預設】 
0046 =【左數碼管顯示數據】 
0047 =【右數碼管顯示數據】 
0048 =【數碼管亮度】 
0049 =【LED指示燈亮度】 
0050 =【用戶參數 1】 
0051 =【用戶參數 2】 
0060 = 這些按鈕配合多功能旋轉使用是調節參數的。 Data+增加數值 Data- 減少數值。 
0061 = 如果你不連接多功能旋轉，按鈕Data+和按鈕Data-變換的數據直接預置顯示。 
0062 = LED指示燈亮度 → 
0063 = 數碼管亮度 → 
0064 = 離合器咬合點 → 
0065 = 啟用X軸 → 
0066 = 啟用Y軸 → 
0067 = PWM1 PWM2的使用 → 
0068 =【禁用】 
0069 =【啟用】 
0070 =【PWM伺??服輸出】 
0071 =【數字離合器】 
0072 = ★應用★ 
0073="Clutch Paddle Mode:"

[TEST] 
0000 = 測試顯示 
0001 = ●測試Display● 
0002 = ●PWM輸出● 
0003 = ●顯示參數● 
0004 = ●接收到的命令● 
0008 = 參數 → 
0009 = 值 → 
0010 = ★發送★ 
0011 = ★設置★