[MAIN]
0000 = 基本控制
0001 = ← 语言选择
0002=" Connection Status "
0003 = ●关于●
0004="Display Disconnected"
0005="Connected: "
0006 = Simulator Stauts：停止
0007 = Simulator Stauts：运行
0010 = ★载入★
0011 = ★保存★
0012 = ★关闭程序★
0013 = ★显示程序★
0014 = 您真的要关闭应用程序？
0015 = 按钮开关

[GEN]
0000 = 一般设定
0001 = ●GS-PRO Display系统●
0002 = ●数据显示●
0003 = ●进站显示●
0004 = ●GAP模式的最佳圈速●
0005 = ●显示方式●
0006 = 设定文件名称 →
0007 = 刷新时间 →
0008 = 程序开始时 →
0009 = VID - PID → 
0010 =【窗口可见】
0011 =【窗口最小化】
0012 = 空挡时显示 →
0013 = 速度的显示 →
0014 =【无小数位】
0015 =【有小数位】
0016 = 左边显示数据 →
0017 = 右边显示数据 →
0050 = 圈速 →
0051 = Race Laps → 
0052 = 覆盖 →
0053 =【目标驾驶者】
0054 =【从不】
0055 =【只有我】
0056 =【唯一目标驾驶者】
0057 =【总是】
0058 = ★载入★
0059 = ★保存★
0060 = ★清除★
0061 = 站内显示项目 →
0062 = 蓝旗显示选择 →
0063 = 绿旗时间选择 →
0064 = 按下离合器显示 →
0065 = 最高转速 →
0066 = Data+/Data- 按钮模式 →
0067 =【LED既定方式不变】
0068 =【全部LED闪烁】
0069 =【红色LED闪烁】
0070 =【LED显示转速+维修站的时间】
0071 =【LED显示转速+速度】
0072 =【LED旗语+维修站的时间】
0073 =【LED旗语+速度】
0074 =【从不】
0075 =【排位赛&正赛】
0076 =【总是】
0077 =【既定不变】
0078="RPM in Led"
0079 =【线性选择】
0080 =【循环选择】
0081 =  ★应用★
0082 = ●按钮映射设定●
0083 = 限速按钮 →
0084 = 重置成绩 →
0085="GAP Refresh:"
0088 = ●比较模式●
0089 = 时间 1/100 →
0090 = 速度 km/h →
0091 = 速度单位 →
0092 =【公里每小时】
0093 =【英里每小时】
0094 = KERS →
0095 = DRS → 
0096 = KERS 时间 →
0097="Show KERS:"
0098="Remaining %"
0099="Used %"
0100="Remaining Time"
0101="Used Time"
0102="Stopped Engine:"
0103="ENG STOP"
0104="Temperatures"
0105="Normal Data"
0106="Always with my last lap"
0107="Radio (TS):"
0108="Antistall LEDs:"
0109="Disabled"
0110="Only Leds"
0111="Only Displays"
0112="Leds + Displays"
0113="Use Simulator GAP"
0114="20 meter Refresh"
0115="40 meter Refresh"
0116="60 meter Refresh"
0117="RPM in Display"
0118="RPM in Display and Leds"
0119="Laptime:"
0120="Use Simulator RPM Leds"
0121="Fast Start"

[LED]
0000 = 设定LED指示灯
0001 = ●LED指示灯显示转速设定●
0002 = ●左边LED指示灯设定●
0003 = ●右边LED指示灯设定●
0004 = ●部分设定滑块用法释义其他选项类同●
0005 = RPM/BLOQ/DERR选项说明:点亮LED指示灯的信号数值比：0 = 0,0％，1000 = 100.0％
0006 = BLUE FLAG选项：选择多少米的距离显示蓝色标志LED指示灯：从0米到1000米 
0007 = FUEL选项：设置燃油的使用到一定数值，LED指示灯开始点亮提示：数值从0到1000
0008 = TEMP选项：设置超过此温度LED指示灯开始点亮提示：数值从0到1000 
0009 =  ★应用★
0010 = 应用到的档位 →
0011 =【所有】

[DISP]
0000 = 设定显示
0001 = ●显示预设●
0002 = ●左数码管显示数据●
0003 = ●右数码管显示数据●
0004 = ●左数码管显示项目●
0005 = ●右数码管显示项目●
0006 = 定义两边数码管显示"显示预设"设定的多种项目的数据
0007 = 定义左数码管显示“左数码管显示数据”设定的多种项目的数据。
0008 = 定义右数码管显示“右数码管显示数据”设定的多种项目的数据。
0009 =  ★应用★
0018 =【[    ]】
0019 =【[----]】
0020 =【速度Speed】
0021 =【剩余燃油Fuel Remaining】
0022 =【水温℃ Water Temp】
0023 =【油温℃ Oil Temp】
0024 =【完成的圈数 Laps Completed】
0025 =【剩余的圈数 Laps Remaining】
0026 =【位置 Position】
0027 =【Session剩余时间】
0028 =【单圈时间 Lap Time】
0029="Delta Time (GAP)"
0030 =【时间 Time】
0031 =【距离 Distance】
0032 =【最后一圈Comsumtion】
0033 =【与上一个车手的成绩差距】
0034 =【与下一个车手的成绩差距】
0035 =【最后一圈的时间】
0036 =【剩余燃油圈】
0037 =【前轮胎温度℃】
0038 =【后轮胎温度℃】
0039 =【前轮胎磨损】
0040 =【后轮胎磨损】
0041 =【前轮刹车温度℃】
0042 =【后轮刹车温度℃】
0043 =【最佳单圈速度上的差距】
0044="Remaining Engine Life"
0045="Remaining KERS"
0046="RPM"
0047="Gear"
0048="RPM Ratio"
0049="DRS ON"
0050="DRS Available"
0051="DRS Prev"
0052="Brake Bias"
0053="ERS Deploy"
0054="ERS Regen"
0055="Front ARB"
0056="Rear ARB"
0057="Weight Jacker"
0058="Fuel Mixture"
0059="Diff Preload"
0060="Diff Entry"
0061="Traction Control"
0062="Traction Control 2"
0063="Engine Power"
0064="Oil Pressure"
0065="Temp FL"
0066="Temp FR"
0067="Temp RL"
0068="Temp RR"
0069="Pressure FL"
0070="Pressure FR"
0071="Pressure RL"
0072="Pressure RR"
0073="Wear FL"
0074="Wear FR"
0075="Wear RL"
0076="Wear RR"
0077="Total Laps"
0078="ABS"
0079="Pit Limiter"
0080="Throttle Shape"
0081="Fuel Pressure"
0082="Peak Brake Bias"
0083="Lap Used Energy"
0084="Fuel Target"
0085="Traction Control 3"
0086="Traction Control 4"
0087="FCY Toggle"
0088="Fuel Cut Position"
0089="Fuel No Cut Toggle"
0090="ERS No Boost"
0091="DRS Count"

[HARD]
0000 =   硬件
0001 =  ●开关按钮设定●
0002 =  ●多功能键说明●
0003 =  ●固件参数●
0004 =  ROW1选择设定 →
0005 =  ROW2选择设定 →
0006 =  ROW3选择设定 →
0007 =  ROW4选择设定 →
0008 =  ROW5选择设定 →
0009 =  ROW6选择设定 →
0010 =【多功能】
0011 =【无】
0012 =【--------------】
0013 =【编码器4（即31-32按钮)】
0014 =【显示预设】
0015 =【左数码管显示数据】
0016 =【右数码管显示数据】
0017 =【数码管亮度】
0018 =【LED指示灯亮度】
0019 =【用户参数 1】
0020 =【用户参数 2】
0021 =【按钮1 - 12】
0022 =【无】
0023 =【--------------】
0024 =【编码器1（即25-26按钮)】
0025 =【显示预设】
0026 =【左数码管显示数据】
0027 =【右数码管显示数据】
0028 =【数码管亮度】
0029 =【LED指示灯亮度】
0030 =【用户参数 1】
0031 =【用户参数 2】
0032 =【无】
0033 =【--------------】
0034 =【编码器2（即27-28按钮)】
0035 =【显示预设】
0036 =【左数码管显示数据】
0037 =【右数码管显示数据】
0038 =【数码管亮度】
0039 =【LED指示灯亮度】
0040 =【用户参数 1】
0041 =【用户参数 2】
0042 =【无】
0043 =【按钮13 - 24】
0044 =【编码器3（即29-30按钮)】
0045 =【显示预设】
0046 =【左数码管显示数据】
0047 =【右数码管显示数据】
0048 =【数码管亮度】
0049 =【LED指示灯亮度】
0050 =【用户参数 1】
0051 =【用户参数 2】
0060 =  这些按钮配合多功能旋转使用是调节参数的。Data+增加数值 Data- 减少数值。
0061 =  如果你不连接多功能旋转，按钮Data+和按钮Data-变换的数据直接预置显示。
0062 =  LED指示灯亮度 →
0063 =  数码管亮度 →
0064 =  离合器咬合点 →
0065 =  启用X轴 →
0066 =  启用Y轴 →
0067 =  PWM1 PWM2的使用 →
0068 =【禁用】
0069 =【启用】
0070 =【PWM伺服输出】
0071 =【数字离合器】
0072 =  ★应用★
0073="Clutch Paddle Mode:"

[TEST]
0000 = 测试显示
0001 = ●测试Display●
0002 = ●PWM输出●
0003 = ●显示参数●
0004 = ●接收到的命令●
0008 = 参数 →
0009 = 值 →
0010 = ★发送★
0011 = ★设置★